# Parte 3: Méjoralo!

# Descripción

Añade un indicador led azul conectado al puerto 11.

Tinkercad (CC0)

Modifica el código para que el ventilador funcione en modo calor y encienda el led azul:

- Define la correspondiente variable para el led azul conectado al puerto digital 11.

- Si es de día, la calefacción se activa cuando la temperatura es menor que 21º.

- Si es de noche, la calefacción se activa cuando la temperatura es menor que 18º.

- En el modo calor, el motor debe girar en sentido contrario, por lo que en esta ocasión el voltaje que reciba el motor debe ser al contrario del modo verano. Recuerda que para que el motor funcionase en el modo verano, el valor MOTOR_NEG se mantenía en "bajo" y el valor de MOTOR_POS se cambiaba a "alto".

La simulación debe ser similar a la del paso 2, pero activando el motor cuando la temperatura sea demasiado baja.

Tinkercad (CC0)

# Realiza el ejercicio (Parte 3)

Duración:
  15 minutos
Agrupamiento:
  1-2 alumnos

Realiza el ejercicio siguiendo los pasos indicados en el diseño del circuito (Tinkercad) y el desarrollo del programa (Visualino).

Copia el código fuente generado y pégalo en el simulador Tinkercad. Inicia la simulación y comprueba el correcto funcionamiento.

Entrega:

- El enlace del proyecto Tinkercad, o en su defecto una captura de pantalla del diseño Tinkercad.
  1. Pulsa en el botón "Compartir" en la esquina derecha en Tinkercad.
     Tinkercad (CC0)
  2. En la ventana emergente, pulsa la opción "Invitar a personas".
     Tinkercad (CC0)
  3. Copia el enlace que se genera. Este enlace está disponible durante 355 horas (15 días aproximadamente).
     Tinkercad (CC0)
  4. Como opción alternativa, en el paso 2, puedes descargar una imagen del diseño del circuito.
     Tinkercad (CC0)

- El código desarrollado con Visualino.
  1. Pulsa en "Archivo > Guardar como" y guarda el archivo en formato "bly".
     Visualino (CC0)

Obra publicada con Licencia Creative Commons Reconocimiento Compartir igual 4.0