# Página 2

Bas van Dijk. Blinking con Arduino

# Arduino 1. Blink LED de la placa

Duración:
  15:00
Agrupamiento:
  2

Como sabes, la placa controladora no tiene pantalla, pero tiene un LED - una pequeña lámpara que puede encenderse y apagarse fácilmente usando un programa. Ese LED está conectado al pin digital 13.

En esta actividad haremos que el LED de la placa parpadee ininterrumpidamente.

Carlos Merino Díaz. Código fuente de la práctica (CC BY-NC)

Material:

- Placa Arduino Uno
- Cable USB

Resultado

- El LED de la placa parpadea con un intervalo de 2 segundos, un segundo encendido y un segundo apagado.

Obra publicada con Licencia Creative Commons Reconocimiento Compartir igual 4.0